(footprint "TERMINALBLOCKS-(REV19A)_691322110004"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "WR-TBL Serie 3221 - 3.50mm Horizontal PCB Header, 4 Pins")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.7392 -2.1909 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9aa8316d-a08c-460b-9314-b8401a250474")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "TERMINALBLOCKS-(REV19A)_691322110004"
		(at -3.4892 10.1574 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4cdc8c4c-3f7e-4258-81c5-3e188195d6e1")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "69ae5e2f-c278-49a5-a273-e6e407a2a705")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a5fd895b-683f-4bbd-9e8a-25a141d1ac82")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "570dc314-d536-4bc0-8b26-53cfadae597b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -7.55 -1.2)
		(end -7.55 8)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "47f5f9e0-a3b9-4fe2-bb4f-8af1063f6d83")
	)
	(fp_line
		(start -7.55 8)
		(end 7.55 8)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1f7ce541-fab7-4af0-8876-705a969e75a4")
	)
	(fp_line
		(start 7.55 -1.2)
		(end -7.55 -1.2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "59da9bf9-ec3f-4d0b-bc78-887b237258df")
	)
	(fp_line
		(start 7.55 8)
		(end 7.55 -1.2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f5236198-43bb-4dbe-93ba-288da5ddc7b7")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 7.8635 8.3135) (xy -7.8635 8.3135) (xy -7.8635 -1.5135) (xy 7.8635 -1.5135)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "6cf11305-989d-4c1b-af64-6f88bfb52fe6")
	)
	(fp_text user "1"
		(at -5.75 2.75 0)
		(unlocked yes)
		(layer "Cmts.User")
		(uuid "c06df4b7-974b-4209-8b89-c34c68b5d6a4")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -5.25 0 180)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "05db6910-3636-43a6-8f69-e6fb4210b976")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -1.75 0 180)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "b8ebff1b-0721-4c70-91d9-119aba0fad70")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 1.75 0 180)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "4a079c41-1b67-4c6d-a563-8f22a88122a4")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at 5.25 0 180)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2f10fcba-8214-4e30-9ea1-299884c9f8eb")
	)
)
