(footprint "ADS1260_VQFN-32"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3 -3 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2737ac4e-7e38-419c-80c8-96f0fc444d83")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "ADS1260_VQFN-32"
		(at -3 4.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c6950c13-6992-4610-8642-ff1376f5b04e")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "28e88f52-9f5a-4fa4-bf70-983db24cc123")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1e206cb0-1f15-4649-9e09-c871415fb0f4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "69a1f63e-4317-499b-8ae2-d6fdd8632cbb")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -1.9 -1.9)
		(end 1.9 -1.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "57eb569f-61a3-4ddc-8c79-9a23ed0b7eec")
	)
	(fp_line
		(start -1.9 1.9)
		(end -1.9 -1.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a1b4d0d8-dc35-4d8a-9558-5f34a441ca43")
	)
	(fp_line
		(start 1.9 -1.9)
		(end 1.9 1.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "98b4df50-9d51-4d38-8e65-c7296e5bf9d3")
	)
	(fp_line
		(start 1.9 1.9)
		(end -1.9 1.9)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "589b832e-acc5-4083-a9ba-e0b1faa72d6d")
	)
	(fp_circle
		(center -2.35 2.35)
		(end -2.225 2.35)
		(stroke
			(width 0.4064)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a66f3a42-4cda-43e6-9e89-7a6aa6d04e50")
	)
	(fp_line
		(start -2.5 -2.5)
		(end 2.5 -2.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a29d67b5-6253-4ff4-9b16-f1e7d2dfaed7")
	)
	(fp_line
		(start -2.5 2.5)
		(end -2.5 -2.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "43fea22d-2e15-4bcc-8390-7ad39a4c5c9c")
	)
	(fp_line
		(start 2.5 -2.5)
		(end 2.5 2.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "038568c9-6cec-429b-9d5c-4c440043f13f")
	)
	(fp_line
		(start 2.5 2.5)
		(end -2.5 2.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "225dcb70-31d4-4325-be61-1e86b441a7fc")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.75 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "b0978f64-169e-481d-9ef4-7fdf30e6a64d")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.25 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "d81afd19-f0c9-45fc-b593-acad81e2a6cc")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -0.75 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "6a2846f8-d6d0-422f-845d-22f78d7d5a26")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -0.25 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "1d734973-a3d7-4a23-b2f0-f09c85c6637e")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0.25 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "22536b4b-c824-4e8e-8b56-5e0876351a75")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0.75 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "b2a92ca1-e384-41bf-8c43-3e718cfa1fe0")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 1.25 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "4bbdf7b6-42d6-4a7b-90c6-b6e3aeea93b9")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at 1.75 2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "9daa33fd-214f-4dd7-828b-a851b05c3812")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 2.4 1.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "07c432fc-e903-4e0e-9365-7edb6af24ef1")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 2.4 1.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "df500966-5d51-4413-aaa9-2089d00201e5")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 2.4 0.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "7e0f0839-7c15-49e5-b56e-c6209263b74f")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 2.4 0.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "f7e48b18-e3c6-4841-8a29-11b8ed68aef5")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 2.4 -0.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "bf41f5d2-e6f8-4909-aeff-e6fea1d712dd")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 2.4 -0.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "0b2477f0-e5c1-4f67-93b0-ceab0177af83")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 2.4 -1.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "10b34735-68a0-46a8-9f62-27d64347590d")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 2.4 -1.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "d91a782b-8985-451b-88b2-ec5b2b41cfb0")
	)
	(pad "17" smd rect
		(at 1.75 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "dd29f3f6-3023-4d8a-80db-6edb617a085f")
	)
	(pad "18" smd rect
		(at 1.25 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "06f9c913-b769-42b7-ab8e-6beb6e785dfa")
	)
	(pad "19" smd rect
		(at 0.75 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "96e17c58-4339-43fa-a415-0094908b539a")
	)
	(pad "20" smd rect
		(at 0.25 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "a629fc72-d708-4976-889d-f276927d8117")
	)
	(pad "21" smd rect
		(at -0.25 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "e58fc193-3be6-437c-a42f-1c498d215168")
	)
	(pad "22" smd rect
		(at -0.75 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "db5068e1-b6a3-46a2-8a70-37cf16a68b68")
	)
	(pad "23" smd rect
		(at -1.25 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "30895fbb-f5cc-432f-bcf6-d599f2b29a11")
	)
	(pad "24" smd rect
		(at -1.75 -2.4 90)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "dbab8104-a3b7-4b5a-ac92-f8db94dc4a40")
	)
	(pad "25" smd rect
		(at -2.4 -1.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "6f674f97-1445-4034-8616-9faaa8cb9f2b")
	)
	(pad "26" smd rect
		(at -2.4 -1.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "caabbfb1-486f-4b7a-a400-25c25e318672")
	)
	(pad "27" smd rect
		(at -2.4 -0.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "ba6f0e80-a25b-4cbd-a768-aa6160cc86ea")
	)
	(pad "28" smd rect
		(at -2.4 -0.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "f78f88f8-f4be-4b72-8930-7ecb1458714b")
	)
	(pad "29" smd rect
		(at -2.4 0.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "19504cc9-c9c5-4493-a000-5313de9918b5")
	)
	(pad "30" smd rect
		(at -2.4 0.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "71ead19f-c7ad-4868-8634-079aa6dac9a7")
	)
	(pad "31" smd rect
		(at -2.4 1.25)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2318f222-48d1-4f2d-9017-4a662110cfd9")
	)
	(pad "32" smd rect
		(at -2.4 1.75)
		(size 0.6 0.25)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "3d024e76-3483-479d-96fc-e74d18c3a951")
	)
	(pad "33" smd rect
		(at -0.845 -0.845)
		(size 1.49 1.49)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "62a91dd3-f4ad-428f-880b-48c4620d6303")
	)
	(pad "34" smd rect
		(at 0.845 -0.845)
		(size 1.49 1.49)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "943edd83-91b6-49b8-809e-fc8bfe4b384d")
	)
	(pad "35" smd rect
		(at -0.845 0.845)
		(size 1.49 1.49)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "578c4ff6-d937-498e-ac4c-8dad8012dc0d")
	)
	(pad "36" smd rect
		(at 0.845 0.845)
		(size 1.49 1.49)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "4789bf37-cc82-494f-b826-f30f0b7a1025")
	)
)
