(footprint "691321100002_EAGLE_WR-TBL_REV19A_691322110002"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "WR-TBL Serie 3221 - 3.50mm Horizontal PCB Header, 2 Pins")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.9892 -2.1909 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a1cf4164-0f19-4ea3-88b7-c610cde1dd20")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "691321100002_EAGLE_WR-TBL_REV19A_691322110002"
		(at -3.7392 9.9074 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "2fce9136-b74d-421b-ac94-29ff63f22b86")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b5eb8cf3-0222-4137-8b3b-2f49faff599e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1c8b5c66-5153-47a2-8f39-b4be23419c4e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a8f73803-ad80-4ee0-b9c5-5ba1863caf43")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -4.2 -1.2)
		(end -4.2 8)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a95151c8-7422-4466-9a36-3b186061aa28")
	)
	(fp_line
		(start -4.2 8)
		(end 4.2 8)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0a379cb4-e073-4dcb-91f5-b8ccc45fdb40")
	)
	(fp_line
		(start 4.2 -1.2)
		(end -4.2 -1.2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0dd36da6-6fcd-474c-b984-7d7af9487db0")
	)
	(fp_line
		(start 4.2 8)
		(end 4.2 -1.2)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c3537110-198b-4201-b902-c1e8dd02a2e9")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 4.5135 8.3135) (xy -4.5135 8.3135) (xy -4.5135 -1.5135) (xy 4.5135 -1.5135)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "857422d5-f3e4-4f1c-b97a-75a7a82b3cc0")
	)
	(fp_text user "1"
		(at -2.25 2.75 0)
		(unlocked yes)
		(layer "Cmts.User")
		(uuid "a053fa95-3b43-4c8c-a4b6-e5e56c1ef3be")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -1.75 0 180)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "b9b5b016-f39c-44e9-ac2f-646b8b3dab0e")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 1.75 0 180)
		(size 2.1 2.1)
		(drill 1.4)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "901ea4b0-5bab-4b56-87f9-49a9493a0213")
	)
)
