(footprint "EB-DIOS-M06_PS_2-6"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 3.9 0.4 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "efce00ab-b75a-4875-9271-453f33518831")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "EB-DIOS-M06_PS_2-6"
		(at -2.9 0.6 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5eec8266-6c18-4f73-bbaf-99b9ac62576d")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ee0b3bd2-0ecc-4737-bb06-95181a3efc43")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "915bb84e-4a6f-418b-97e1-2c028c977b77")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e395be32-c069-448f-ab44-782c12fed054")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -7 -6.5)
		(end -7 -3.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "23ee3cd0-365c-4a89-9224-47e07118c91b")
	)
	(fp_line
		(start -7 -6.5)
		(end 7 -6.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ca4ac389-a239-4b59-b855-127d34d52c63")
	)
	(fp_line
		(start -7 6.5)
		(end -7 2.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "005ba5ce-66c3-46c1-8210-83d165fc83a4")
	)
	(fp_line
		(start 7 -6.5)
		(end 7 -3.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b596328e-481e-40f7-b540-d0799672dff1")
	)
	(fp_line
		(start 7 6.5)
		(end -7 6.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "360ef4f4-3250-4dc1-8368-c6b3a648257c")
	)
	(fp_line
		(start 7 6.5)
		(end 7 2.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ab0bd557-f32c-44a6-afb7-d4711a767d10")
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at -1.3 2)
		(size 1.778 1.778)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c49fb519-74c4-4bcd-b6c4-e3f47eba416d")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at 1.3 2)
		(size 1.778 1.778)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "23484cd8-79f9-4af4-85d7-e41dc9de25a5")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -3.4 2)
		(size 1.778 1.778)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "3912039f-4b42-45dc-8438-39d9933fb86e")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at 3.4 2)
		(size 1.778 1.778)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "290cec41-15d3-49d8-a7ef-be1014d81bfc")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -3.4 4.5)
		(size 1.778 1.778)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "dd8c060c-8e92-451a-aef7-9afaa89dd567")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at 3.4 4.5)
		(size 1.778 1.778)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "94555e81-ade8-489e-8bd4-09fc9c5b82df")
	)
	(pad "A1" thru_hole oval
		(at 6.555 -0.4 90)
		(size 4.826 2.413)
		(drill oval 2.5 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "64be1da0-f27b-4a1f-9e2b-d33f21b7e993")
	)
	(pad "A2" thru_hole oval
		(at -6.545 -0.4 90)
		(size 4.826 2.413)
		(drill oval 2.5 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "44052117-ccf9-42f9-b11f-7c2d8f3b4aff")
	)
	(pad "A3" thru_hole oval
		(at 0 -2.055)
		(size 4.826 2.413)
		(drill oval 2.2 1.3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "299b1e80-d2dd-4107-913f-5e6f6cbb9632")
	)
	(model "D:/projekte/Kicad/8.0/3dmodels/5749265-1, TE mini DIN 6p.stp"
		(offset
			(xyz 0 1.5 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 180)
		)
	)
)
