(footprint "INA240_SOT23-8"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.5905 1.453 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e7ea9241-2f68-4e7b-82fc-dffef082706b")
		(effects
			(font
				(size 1.143 1.143)
				(thickness 0.127)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "INA240_SOT23-8"
		(at 3.5355 1.778 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dbe54d35-3f36-40a3-8a99-3a83920e0ff7")
		(effects
			(font
				(size 1.143 1.143)
				(thickness 0.127)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "15f54e38-1da0-47de-b85d-95f6d4a9db73")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1e280b79-c218-4c85-8d74-247792307066")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6581ce54-4a97-4a17-9598-2d24e21c71ab")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -1.3815 0.712)
		(end -1.3815 -0.713)
		(stroke
			(width 0.1524)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6b408f71-2e83-4051-878a-c65b7ee88c5a")
	)
	(fp_line
		(start 1.3815 -0.713)
		(end 1.3815 0.712)
		(stroke
			(width 0.1524)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "921b3d0b-127a-42a2-a7af-23393616a4c5")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -1.3 0.65) (xy -0.65 0.65) (xy -0.65 0.325) (xy -1.3 0.325)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4d58b2f5-4932-4df6-b778-b1a663328459")
	)
	(fp_line
		(start -1.3815 -0.713)
		(end 1.3815 -0.713)
		(stroke
			(width 0.1524)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ffe2debb-1795-41d3-afba-b94472a9aa43")
	)
	(fp_line
		(start 1.3815 0.712)
		(end -1.3815 0.712)
		(stroke
			(width 0.1524)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6f32652c-d747-470a-93e4-cb3b20af8a3d")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -0.975 1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "a6161aad-143e-4294-9470-dcc90cc19f61")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -0.325 1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "bea95ff9-6b59-4e4d-b4a9-f9fc0346d2b1")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.325 1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c8da2be0-2392-4023-ac09-5da0481df56e")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.975 1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "f8a0b34f-a3e2-4a8f-acc3-c6931c6fa266")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 0.975 -1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "9ab2db8e-1fed-40e0-aa85-5861ebd86604")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0.325 -1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "3b6cfcb3-4099-4cc6-afe6-35541639f392")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -0.325 -1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "d297fc21-8741-42c9-9a42-774537aee6f9")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -0.975 -1.3)
		(size 0.45 1.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "7822738d-0966-4550-8f83-894835e7caad")
	)
)
