(footprint "ABS07W_ABS07W"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -3.3 2.6 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9d57cf78-37bf-4855-b8a3-5fd45d91ced6")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "ABS07W_ABS07W"
		(at -3.8 -1.2 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6f72a3b4-2d6f-431c-8687-23f8f59409fa")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "fb1ee238-22d7-490d-8b36-f147abf446c3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8925e588-3cba-4201-bd93-29e47e625fd5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e3b1b70e-25e9-4736-bc48-d2cb71fbb10e")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -0.6 -0.7)
		(end 0.6 -0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "83c96f08-6c07-4dff-81a0-11541462925f")
	)
	(fp_line
		(start 0.6 0.7)
		(end -0.6 0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e9cadf5f-b758-41a5-adcb-3e7b5a04ed03")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -0.5)
		(end -1.3 -0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "580d0189-9c80-4e2c-9170-7a42a9caeeb3")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 0.5)
		(end -1.5 -0.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a7866bb7-c50a-453e-b8d4-b88e2f13ba7a")
	)
	(fp_line
		(start -1.3 -0.7)
		(end 1.3 -0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "cfcfcc00-6c70-47f7-9e0b-123aed312866")
	)
	(fp_line
		(start -1.3 0.7)
		(end -1.5 0.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a4feafcc-71bd-4865-9f55-e26446f1bf2f")
	)
	(fp_line
		(start 1.3 -0.7)
		(end 1.5 -0.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e731782d-93f1-4c57-83ac-5ccfc5e6db9f")
	)
	(fp_line
		(start 1.3 0.7)
		(end -1.3 0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fc588d5f-018f-47cc-a8f3-69edb83c36f6")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 -0.5)
		(end 1.5 0.5)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "34f7a3bd-e56e-4ec8-acde-809d661ce5a4")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 0.5)
		(end 1.3 0.7)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8f8be650-1dd0-4dfd-b0d4-4a2f07360bf6")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.25 0 90)
		(size 1.8 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2ed57bc3-464d-45ce-8df3-661f5581072e")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.25 0 90)
		(size 1.8 1)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "0c0ff5c3-9036-4459-b190-d2e3f6b4c2f8")
	)
)
