<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="65" x2="0" y2="65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="65" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BAT+</text>
<text>S-</text>
<text>BAT-</text>
<text>S-</text>
<text>S-</text>
<text>BAT-</text>
<text>BAT-</text>
<text>S+</text>
<text>S+</text>
<text>BAT-</text>
<text>BAT+</text>
<text>S+</text>
<text>ECS
BUSADAPTER</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="EB-DIOS M06">
<description>EB-DIOS M06 6-pol. Mini-DIN-Buchse, vollgeschirmt</description>
<packages>
<package name="PS/2-6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<packages>
<package name="SH32">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 6 x 32 mm, SH contact, SHH3N Schukat / Wickmann 102071 (Buerklin)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-rib">
<description>&lt;b&gt;Ribbon Cable Connectors&lt;/b&gt; Flachstecker / Faston&lt;p&gt;
Width 2,8 mm, 4,8 mm, 6,3 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ST6,3">
<description>&lt;b&gt;RIBBON CABLE CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Flachstecker / Faston</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wurth_Connectors_WR-TBL Pluggable Connector">
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - Connectors - Terminal Blocks - WR-TBL Pluggable Connector &lt;br&gt;&lt;Hr&gt;

&lt;BR&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-5000&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/bauteilebibliotheken/eagle_4.php"&gt;www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither Autodesk nor Würth Elektronik eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
&lt;br&gt;Eagle Version 9, Library Revision 2020b, 2020-10-30&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="691322110006">
<description>&lt;b&gt;WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header 
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;Max Height = 7mm , Pitch 3.5mm , 6pins</description>
</package>
<package name="691322110002">
<description>&lt;b&gt;WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header 
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;Max Height = 7mm , Pitch 3.5mm , 2pins</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML6">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="EB-DIOS M06" package="PS/2-6" value="EB-DIOSM06">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="CON442"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="fuse" package="SH32" value="1A/FLINK">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="10207101009"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="811786"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="76R6904"/>
<attribute name="PARTNO" value="EM013"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-rib" package="ST6,3" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="Wurth_Connectors_WR-TBL Pluggable Connector" package="691322110006" value=" 691322110006 ">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/691322110006.pdf"/>
<attribute name="IR-UL" value="10A"/>
<attribute name="IR-VDE" value="10.5A"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 691322110006 "/>
<attribute name="PINS" value=" 6 "/>
<attribute name="PITCH" value="3.5mm"/>
<attribute name="TYPE" value="Horizontal"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="WORKING-VOLTAGE-UL" value="300V (AC)"/>
<attribute name="WORKING-VOLTAGE-VDE" value="300V (AC)"/>
</element>
<element name="J4" library="Wurth_Connectors_WR-TBL Pluggable Connector" package="691322110002" value=" 691322110002 ">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/691322110002.pdf"/>
<attribute name="IR-UL" value="10A"/>
<attribute name="IR-VDE" value="10.5A"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 691322110002 "/>
<attribute name="PINS" value=" 2 "/>
<attribute name="PITCH" value="3.5mm"/>
<attribute name="TYPE" value="Horizontal"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="WORKING-VOLTAGE-UL" value="300V (AC)"/>
<attribute name="WORKING-VOLTAGE-VDE" value="300V (AC)"/>
</element>
<element name="J2" library="Wurth_Connectors_WR-TBL Pluggable Connector" package="691322110002" value=" 691322110002 ">
<attribute name="DATASHEET-URL" value="https://www.we-online.com/catalog/datasheet/691322110002.pdf"/>
<attribute name="IR-UL" value="10A"/>
<attribute name="IR-VDE" value="10.5A"/>
<attribute name="MOUNT" value="THT"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PART-NUMBER" value=" 691322110002 "/>
<attribute name="PINS" value=" 2 "/>
<attribute name="PITCH" value="3.5mm"/>
<attribute name="TYPE" value="Horizontal"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="WORKING-VOLTAGE-UL" value="300V (AC)"/>
<attribute name="WORKING-VOLTAGE-VDE" value="300V (AC)"/>
</element>
<element name="X4" library="con-harting-ml" package="ML6" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="PARTNO" value="CON207"/>
<attribute name="POPULARITY" value="5"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2" library="fuse" package="SH32" value="1A/FLINK">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="10207101009"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="811786"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="76R6904"/>
<attribute name="PARTNO" value="EM013"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-rib" package="ST6,3" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V_BUS">
<contactref element="X4" pad="6"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_BUS">
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="F1" pad="1A"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="F1" pad="1B"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="1A"/>
<contactref element="F2" pad="1B"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2A"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="F2" pad="2A"/>
<contactref element="F1" pad="2B"/>
<contactref element="F2" pad="2B"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
