(footprint "ADP7118_SOIC8"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -2.905 -4.167 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4bca97da-4cf5-4648-90f0-2f29757d79fa")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "ADP7118_SOIC8"
		(at -3.155 5.437 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4fa8d4c3-8796-4405-b2e1-595c510cb38a")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ac5728b0-c7ec-4b02-976c-8b39e2d484fd")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "068df6a0-f46e-4821-b5c1-379aac829f52")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f52843e8-1faf-4784-86ba-78d6cde072b4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -2.4 1.4)
		(end -2.4 -1.9)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5b0ce749-f2c0-42a5-850a-5daf5ef8d9de")
	)
	(fp_line
		(start -2.4 1.9)
		(end -2.4 1.4)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "00d63f98-4741-47df-8eaa-8dc8a6600afd")
	)
	(fp_line
		(start 2.4 -1.9)
		(end 2.4 1.4)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "015e8ab8-d839-4507-bb79-f175cc58d99e")
	)
	(fp_line
		(start 2.4 1.4)
		(end -2.4 1.4)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a9a483c1-9909-41e7-8fa8-2c76c98ee3b4")
	)
	(fp_line
		(start 2.4 1.4)
		(end 2.4 1.9)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f9e58e48-5c59-4d14-8a36-aa7123ab5e17")
	)
	(fp_circle
		(center -2.5 1.25)
		(end -2.25 1.25)
		(stroke
			(width 0.4064)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d879e436-c43e-4bb6-9361-a631450efd2e")
	)
	(fp_line
		(start -2.4 -1.9)
		(end 2.4 -1.9)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "1cac88b8-6891-4409-a46b-45d95914919b")
	)
	(fp_line
		(start 2.4 1.9)
		(end -2.4 1.9)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c8ee4e99-2f73-4514-ad2d-1f610903df3c")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -2.15 -2) (xy -1.66 -2) (xy -1.66 -3.1) (xy -2.15 -3.1)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e7f4e3ce-1d5e-474d-aaf2-857685c39066")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -2.15 3.1) (xy -1.66 3.1) (xy -1.66 2) (xy -2.15 2)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9ec8e61d-b285-41ae-b754-8f94d3263ae2")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.88 -2) (xy -0.39 -2) (xy -0.39 -3.1) (xy -0.88 -3.1)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "df3c2d97-ada2-4bcf-ad90-b441b82b3672")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.88 3.1) (xy -0.39 3.1) (xy -0.39 2) (xy -0.88 2)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c7e3b896-5496-4318-947e-74e4310d659b")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.39 -2) (xy 0.88 -2) (xy 0.88 -3.1) (xy 0.39 -3.1)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "bae0c38a-feaf-4fc4-a013-b946c8f6e7f9")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.39 3.1) (xy 0.88 3.1) (xy 0.88 2) (xy 0.39 2)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b93fcf75-83bf-4449-91a3-078bd60aeacb")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 1.66 -2) (xy 2.15 -2) (xy 2.15 -3.1) (xy 1.66 -3.1)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c3067050-b440-4cc8-bae3-8d7ba4cd4fb7")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 1.66 3.1) (xy 2.15 3.1) (xy 2.15 2) (xy 1.66 2)
		)
		(stroke
			(width 0)
			(type default)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c6ffd6ea-94ee-4f64-86ac-cfcb47fe5978")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -1.905 2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "00c6008a-53a3-47df-a920-a422c52c00f4")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -0.635 2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "8fad3f23-5cbe-4191-b3a6-35368935bcea")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.635 2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "70a59684-acd4-4b52-be22-629a55aac9a2")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 1.905 2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "819639f2-d8f8-477b-a371-bbe570c23ee8")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at 1.905 -2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "6a4ab040-316e-4c78-9c56-6ad9a389238f")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at 0.635 -2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "93b93557-fa78-4136-9a9c-5a8edd5a5a6a")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -0.635 -2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "a333fb29-bf6d-4ed1-aebd-b1cec614a0cb")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -1.905 -2.75)
		(size 0.6 1.5)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "1ee62dd3-90d3-4b81-8db1-335f3bab23f3")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0 0)
		(size 3 2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "1622a17f-3f55-445e-90c6-833c5440314c")
	)
)
